**蓝科·新站芯屏高科技产业园（一期）新建围墙及基建变拆除工程招标答疑**

1. **项目概况**

1、项目名称：蓝科·新站芯屏高科技产业园（一期）新建围墙及基建变拆除工程



2、项目地点：合肥新站高新技术产业开发区大禹路以东，魏武路以北

3、招标范围：1、新建项目东侧及北侧围墙约372米，包含围墙基础土方开挖回填、基础及垫层浇筑、围墙栏杆安装、原沥青路面破复、路牙石破复等。2、项目变压器及杆线拆除，包括变压器保护性拆除回收至建设单位指定地点存放、杆线拆除外运、绿化移植及恢复等。

**二、招标答疑**

1、东侧围墙超过红线位置，需要对原沥青路面和路牙石拆除及恢复，请提供道路基础做法和路牙具体做法具体做法？

回复：原沥青路面拆除按照以下做法计入（沥青路面拆除后无需恢复），沥青路面要求先切割再破除，路牙石需要保护性拆除，恢复路牙石采用原路牙石，路边有四个雨水口影响施工，需要拆除后并恢复，具体做法如下



1. 围墙施工东北角有处水塘在施工区域，如何处理？

回复：此处按照开挖淤泥并外运考虑，池塘排水及其他请投标人自行考虑，综合在本次报价，不单独列项，结算不予调整。

1. 变压器及电杆拆除，是否需要保留？

回复：两台变压器需要保留，并运送到业主单位指定地点约5公里，其余设施由投标人运出施工范围并自行处理。

1. 现场影响围墙的树木绿植如何进行处理？

回复：所有影响围墙施工区域的乔木均需要园内移植，移植地点由业主确认（香樟32棵,胸径18cm)。施工完成后靠近园区一侧绿植按照原施工前绿植恢复(花叶美人蕉126.5m2，高度55cm;海桐 20.6m²,高度55cm)。施工影响的草皮区域因无法移植，破坏后草皮按照重新种植（草皮100m2）计算。所有绿化养护不在本次招标范围内。

1. 请明确增加防火门材质？

回复：1樘钢质乙级防火门，尺寸1.7m\*2.2m

6、本工程是否设置暂列金？

回复：按照13000.00元计入。