综保区非机动车棚地面施工方案

一、二号厂房东侧地面

1.表层土壤开挖长24m,宽10m，深50公分（具体以现场实际面积为准），余土就近堆放摊平。地基找平夯实，使用碎石对场地回填20公分，浇筑C25商品混凝土30公分。

2.挖掘五个800mm\*800 mm\*600mm基坑，在基坑内浇筑商品 C30 混凝上，并在混凝上内安放12mm预埋板(400 mn\*300 mm)，在预埋板上均匀设置四根&20的地脚螺杆(长度:600mm)，如有相关情况与图纸不一致的以图纸为准。

3.地面上车棚施工方式及材料参照图纸进行。

二、C号仓库北侧地面

1.原道板砖拆除十二处1200mm×1200mm宽度，原砖依旧保存。

2.挖掘十二个800mm\*800 mm\*600mm基坑，在基坑内浇筑商品 C30 混凝上，并在混凝上内安放12mm预埋板(400 mn\*300 mm)，在预埋板上均匀设置四根&20的地脚螺杆(长度:600mm)，如有相关情况与图纸不一致的以图纸为准。

3.原有道板砖恢复，缺损处无法利用旧砖采购新砖补齐。地面上车棚施工方式及材料参照图纸进行。

创服公司

2025年10月29日